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建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目                          
建设单位（盖章）：鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司                    
编制日期： 2026年7月                
中华人民共和国生态环境部制
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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目

	项目代码
	2406-150603-04-05-489020

	建设单位联系人
	孙进红
	联系方式
	[image: image60.png]KRR
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15661913966

	建设地点
	康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房

	地理坐标
	东经109度49分5.610秒，北纬39度35分51.520秒

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理

O8111汽车修理与维护
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理 业101、危险废物（不含医疗废物）利用及处置-其他；五十、社会事业与服务

121--汽车、摩托车维修场所 -营业面积5000平方米及以上且使用溶剂型涂料的；营业面积5000平方米及以上且年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨及以上的

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	4000
	环保投资（万元）
	60

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地面积（m2）
	16807.05

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类） （试行）》中表1“专项评价设置原则表”，本项目不涉及专项评价。专项评价设置原则具体见表1-1。
表1-1    专项评价设置原则表

类别

设置原则

本项目情况

设置

情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目

本项目不涉及含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等大气污染物。

无

地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

本项目不新增生产废水和生活污水。

无
 环境

 风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目

本项目产生的废矿物油的年存储量为4.96t，废铅蓄电池的存储量为0.7t/a，废过滤棉0.5t/a，沉砂浮油池油泥0.01t/a，废活性炭0.4t/a，均没有超过临界值。
无
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及
无
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及

无

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，土壤、声环境不开展专项评价。地下水原则上不开展专项评价，涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的开展地下水专项评价工作。本项目拟建厂址位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，项目不涉及集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，因此不需开展地下水专项评价工作。
综上所述，本项目不需要开展专项评价工作。

	规划情况
	规划名称：《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035）》

审批机关：鄂尔多斯市人民政府

审批文件名称及文号：关于印发《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021—2035年）》的通知，文号：内政字〔2024〕57号。

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房，建设新能源汽车中心，主要销售新能源汽车，同时配套保养及维修车辆。根据《鄂尔多斯市国土空间总体规划（2021-2035）》中心城区用地规划（详见附图），本项目用地属于商业服务业设施用地，符合城市总体规划。

	其他符合性分析
	一、产业政策的符合性分析

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的限制类和淘汰类，属于允许类项目”，项目的建设符合国家相关产业政策要求，且本项目已于2024年6月7日取得鄂尔多斯市康巴什区发展和改革委员会备案告知书，项目代码：2406-150603-04-05-489020，本项目使用的设备不在落后生产工艺装备范围内，因此项目符合国家及地方产业政策。

二、生态环境分区管控符合性分析

1、与“生态保护红线”的符合性分析

根据2024年8月6日鄂尔多斯生态环境局发布的《鄂尔多斯生态环境分区管控成果动态工作方案》，全市共划定环境管控单元171个，包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。

（1）优先保护单元。共76个，主要包括我市生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域以生态环境保护优先为原则，依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，确保生态环境功能不降低。

（2）重点管控单元。共86个，主要包括工业园区、城市、矿区等开发强度高、污染排放量大、环境问题相对集中的区域，以及生态需水补给区等。该区域应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。

（3）一般管控单元。共9个，优先保护单元、重点管控单元之外为一般管控单元。该区域主要落实生态环境保护基本要求。

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台查询，本项目位于康巴什区城镇边界管控单元内，环境管控单元编码为ZH15060320008，管控单元类别属于重点管控单元。本项目为配套环保设施项目，位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，占地范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区的生态保护红线管控范围，因此，本项目选址符合生态保护红线。

因此，本项目建设符合生态保护红线管控要求。

2、资源利用上线要求：
本项目为鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，运营过程中主要资源消耗为电能。电源由市政供电电网供给，运营期用水由市政自来水管网供给，年消耗量较小。因此，本项目建设符合资源利用上线相关要求。

3、环境质量底线要求：

根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的《2025年内蒙古自治区生态环境状况公报》，内蒙古自治区2025年环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中过渡阶段二级标准浓度限值要求。本项目所在的康巴什区环境空气质量为达标区，经过现状检测，厂界非甲烷总烃满足河北省地方标准《环境空气质量标准 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）中二级标准浓度限值要求。本项目不新增劳动定员，无新增生活污水，运营期产生的废水主要为人员生活污水及保养维修区车辆、地面冲洗废水，维修区冲洗废水经沉砂浮油池后，与人员生活污水一同进入化粪池，经化粪池处理后污染物排放浓度均满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2—间接排放标准，最终经管网排往康巴什污水处理厂，不会对区域环境造成影响。经调查，项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。本项目通过采取相应的防渗硬化措施，不会对区域地下水和土壤环境造成影响；本项目产生的固体废物通过规范处置，符合国家相关法律法规要求；综上，本项目建设符合环境质量底线要求。

4、生态环境准入清单：

根据《鄂尔多斯市生态环境准入清单》，属于康巴什区城镇边界管控单元（编号：ZH15060320008），项目与该生态功能区域的准入管控要求符合性分析见表1-2。

表1-2   本项目与生态环境准入清单符合性分析一览表

准入清单要求

本项目情况

符合性

管控要求

空间布局约束

城市建成区禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。

2.禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在人口聚居区域内新(改、扩)建涉重金属及恶臭气体排放企业。

3.有计划关闭超采区已批自备水井，禁止超采区工农业生产及服务业新增取用地下水。

本项目为鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，均不涉及管控要求的相关内容。

符合

污染物排放管控

1.提升城镇生活污水收集管网覆盖率，逐步实施雨污管网分流改造、管网更新、破损修复、中水回用等工程。城镇生活污水实现"应收尽收、应处尽处”

本项目为鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，不涉及管控要求的相关内容。

符合

资源开发效率

1.强化水资源论证管理，优化水源配置，鼓励优先配置利用非常规水源。

2.严控地下水超采，执行地下水“五控”制度。

本项目为鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，均不涉及管控要求的相关内容。

符合

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内。根据内蒙古自治区“三线一单”公众端应用平台的研判分析，对照《鄂尔多斯市生态环境管控准入清单》（2023年），项目所处环境管控单元为康巴什区城镇边界管控单元（编号：ZH15060320008），属于重点管控单元，与该环境管控单元的符合性见表1-2，具体生态环境管控单元位置图见附图1。

综上所述，本项目的建设符合“生态环境分区管控”的相关要求。

三、选址符合性分析
项目建设选址位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，项目用地性质为商业服务业设施用地，经核查《鄂尔多斯市康巴什区文化和旅游局关于鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目选址范围内是否涉及文物保护区的复函》鄂康文旅函〔2026〕116号文件内容：“按照文件中提供的项目用地坐标，经我局业务科室现场调查，原始地表已破坏，现已建设成厂房，未发现明显文物遗迹。根据第三次全国文物普查资料，该用地范围地表不涉及已登记公布的文物。”鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目已引入长安、吉利、岚图等6家车企、11个知名新能源品牌，项目东侧为停车场、南侧为停车场、北侧为鄂尔多斯市新能源汽车中心一期项目厂房、西侧为鄂尔多斯新能源实验中心，康巴什区常年主导风向为南风，本项目环境保护目标为距离厂界西侧58米的鄂尔多斯新能源实验中心、距离厂界西侧395米的鄂尔多斯碳中和研究院。鄂尔多斯新能源实验中心和鄂尔多斯碳中和研究院均不在主导风向的下风向，且本项目排放的污染物较少，对环境保护目标的影响也不大。

项目所在康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，不在风景名胜区、自然保护区、水源保护区和其他需要特别保护的区域内，无环境制约因素。从环境保护的角度分析，采取相应的生态保护措施、污染治理措施后，本项目的选址可行。

四、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》(环大气〔2019〕53号) 相符性分析 
（一）大力推进源头替代。通过使用水性、粉末、高固体分、无溶剂、辐射固化等低VOCs含量的涂料，水性、辐射固化、植物基等低VOCs含量的油墨，水基、热熔、无溶剂、辐射固化、改性、生物降解等低VOCs含量的胶粘剂，以及低VOCs含量、低反应活性的清洗剂等，替代溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，从源头减少VOCs产生。工业涂装、包装印刷等行业要加大源头替代力度；化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物 防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。加强政策引导。企业采用符合国家有关低VOCs含量产品规定的涂料、油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率、排放绩效等满足 相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料VOCs含量（质量比）低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集措施。本项目选用溶剂型油漆，在油漆使用中占比50%，油漆、稀释剂储存于密闭的桶内，存放于厂区室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。本项目喷漆烤漆产生的有机废气收集后采用过滤棉+活性炭净化工艺，净化后通过15m排气筒排放，收集效率可达90%及以上，有机废气处理效率可达80%，废气可达标排放，符合相关规划要求。 

（二）全面加强无组织排放控制。重点对含VOCs物料（包括含VOCs原辅材料、含VOCs产品、含VOCs废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散 以及工艺过程等五类排放源实施管控，通过采取 设备与场所密闭、工艺改进、废气有效收集等措施， 削减VOCs无组织排放。加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过 100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。 含VOCs物料生产和使用过程中，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。本项目采用油漆、稀释剂储存于密闭的桶内，存放于厂区室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。本项目喷漆烤漆产生的有机废气收集后采用过滤棉+活性炭净化工艺，净化后通过15m排气筒排放，收集效率可达90%及以上，有机废气处理效率可达80%，漆雾过滤箱+活性炭对粉尘的过滤效率为90%，活性炭对废气中有机物的处理效率以60%计，低压空气喷涂涂着率按65%计。废气可达标排放，符合上述文件的相关要求。
五、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）符合性分析

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内。本项目不涉及自然保护区、文物古迹等环境敏感点，且项目500米内无敏感目标，经对照，项目选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关要求。具体对照见下表。
表1-3《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相符性分析表
项目

建设内容（条件及要求）

核对本工程具体情况

符合性

总体要求

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。

本项目涉及的危废暂存库为专门危废暂存库，用于暂存康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内各汽车品牌下收集的废矿物油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、沉砂浮油池油泥和废铅蓄电池。

符合

贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。

本项目涉及的危废暂存库按照危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定了贮存设施类型及规模。

符合
贮存危险废物应根据危险废物的类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目涉及的危废暂存库对废矿物油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、沉砂浮油池油泥和废铅蓄电池进行分区分类贮存，可避免危险废物与不相容的物质或材料接触。
符合
贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。

本项目涉及的危废暂存库内设置导流槽、集液池，地面、裙脚均做防腐、防渗处理，废矿物油采用200L密闭铁桶收集贮存，少量有机废气经配套的排风系统无组织排放，采取以上措施可有效防止其污染环境。

符合
危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按环境管理要求妥善处理。

本项目涉及的危废暂存库贮存过程中产生危废分类收集，并委托具有危险废物处理资质的公司处理。

符合
贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目涉及的危废暂存库将按照HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

符合
HJ1259规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3个月。

本项目涉及的危废暂存库将按照HJ1259规定采用电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；设置了视频监控，确保监控画面清晰，视频记录保存时间为3个月。

符合
贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

本项目涉及的危废暂存库退役时，将妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；并依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。

符合
危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

项目涉及的危废暂存库运营期将执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

符合
贮存设施选址要求

贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、规划和“三线一单”生态环境分区管控的要求，建设项目应依法进行环境影响评价。

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，项目所处环境管控单元为康巴什区城镇边界管控单元（编号：ZH15060320008），属于重点管控单元，与该环境管控单元的符合性见表1-3。综上所述，本项目的建设符合“三线一单”要求的相关要求。本项目已依法进行环境影响评价。
符合

集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，不应建在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，本项目不涉及生态保护红线区域、永久基本农田和其他需要特别保护的区域内，本项目不在溶洞区或易遭受洪水、滑坡、泥石流、潮汐等严重自然灾害影响的地区。

符合

贮存设施不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

本项目不涉及江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡，以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。

符合

贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，本项目环境保护目标为距离厂界西侧58米的鄂尔多斯新能源实验中心、距离厂界西侧395米的鄂尔多斯碳中和研究院。贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离已依据环境影响评价文件确定。

符合

贮存设施污染控制要求

贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。

本项目涉及的危废暂存库建设全封闭危废暂存库，属于室内存放，具备防风、防雨、防晒功能，地面铺设防腐防渗层，设有专门的物料收集防泄漏设施。

符合
贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。

本项目分区贮存各类危险废物，不相容的危险废物不会接触、混合。

符合
贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。

涉及的危废暂存库暂存区各建筑物进行坚固的防渗防腐材料修建，表面无裂缝。

符合
贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。

本项目涉及的危废暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）设计为封闭式、防雨、防风、防晒，危险废物贮存库地面、集液池、导流槽均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤1.0×10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数 ≤1.0×10-10cm/s）。

符合
同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。

本项目涉及的危废暂存库采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面。

符合
贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。

本项目涉及的危废暂存库执行“双人双锁”管理制度，外人不得入内。

符合
贮存库

贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

本项目涉及的危废暂存库采用隔板进行分区。
符合
在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。

本项目涉及的四家危废暂存库分区贮存液态危险废物，门口设置高200mm，宽200mm围挡，并与地面防渗膜相连接，（捷途山海危险废物暂存库占地面积为7.4m2，废矿物油产生量0.36t；吉利星越危险废物暂存库占地面积为16m2，废矿物油产生量0.9t；岚图危险废物暂存库占地面积为15m2，废矿物油产生量1.7t；长城智选危险废物暂存库占地面积为17.5m2，废矿物油产生量2t。）总占地面积为55.9m2，废矿物油总产生量为4.96t。捷途山海收集池容积为0.5m3，其余三家收集池容积均为0.25m3。则围堰内有效容积为12.43m3，最大存储量的1/10为0.583m3；贮存区域液态废物容器容积为0.2m3，堵截设施最小容积大于液态废物总储量1/10。贮存区设置导流槽和集液池均满足渗滤液的收集要求。
符合
贮存易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物贮存库，应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合GB16297要求。

本项目涉及的危废暂存库内易挥发危险废物暂存在危废暂存库内，废机油挥发性较小，且采用密封油桶储存，不易产生粉尘，VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体，因此未设置净化装置，采用的排风扇进行无组织排放。

符合
容器和包装物污染控制要求

容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。

本项目涉及的4个危废暂存库内容器和包装物材质、内衬与盛装的危险废物相容，不会产生反应。
符合
针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

本项目涉及的危废暂存库针对不同危险废物，其容器和包装物均满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。

符合
硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。

本项目涉及的危废暂存库保证硬质容器和包装物及其支护结构的质量，堆叠码放时不会产生明显变形，无破损泄漏。

符合
柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。

本项目涉及的危废暂存库柔性容器和包装物堆叠码放采取封口严密措施，确保无破损泄漏。

符合
使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。

本项目涉及的危废暂存库使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部留有适当的空间。

符合
容器和包装物外表面应保持清洁。

本项目涉及的危废暂存库容器和包装物外表面保持清洁。

符合
贮存过程污染控制要求

在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。

本项目涉及的危废暂存库收集暂存的废矿物油、废铅蓄电池、废活性炭、沉砂浮油池油泥、废过滤棉和废油桶，均按照危险特性分类包装。

符合
液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存

本项目涉及的危废暂存库收集暂存的液态危险废物将采用密封油桶装，带桶一并转运。

符合
半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。

本项目涉及的危废暂存库收集暂存的半固态危险废物将装入容器或包装袋内贮存。

符合
具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。

本项目涉及的危废暂存库收集暂存的具有热塑性的危险废物将装入容器或包装袋内进行贮存

符合
易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。

本项目涉及的危废暂存库收集暂存的易产生非甲烷总烃等大气污染物和刺激性气味气体的危险废物将装入闭口容器或包装物内贮存。

符合
危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。

本项目涉及的危废暂存库不涉及易产生粉尘的危险废物。

符合
六、《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》符合性分析

本项目位于康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，经对照，项目符合《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）及《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》的相关要求。具体对照见下表。
表1-4 《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）

相符性分析表

序号

标准要求

项目情况

符合性分析

1

危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性 对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。

本项目涉及的危废暂存库内危险废物收集、贮存时按腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性对危险废物进行分类、包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性根据其产生源特性及 GB5085.1-7、HJ/T298进行鉴别。
符合

2

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

本项目涉及的危废暂存库在危险废物收集时制定详细的操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。

符合

3

危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备。

符合

4

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。

本项目涉及的危废暂存库在收集和转运危险废物的过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施。

符合

5

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式。

本项目涉及的危废暂存库收集的危险废物为废矿物油、废油桶、废活性炭、废过滤棉、沉砂浮油池油泥和废铅蓄电池，均按照危险特性分类包装。
符合

6

危险废物的收集作业应满足： 
(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)危险废物收集应参照标准填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

(1)本项目涉及的危废暂存库设置相应作业区域，同时设置作业界限标志和警示牌。 (2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时配备收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。 (4)填写危险废物收集记录表，并保存。(5)收集结束后清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。

(6)收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其他物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

符合

7

危险废物内部转运作业应满足： (1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照标准填写《危险废物厂内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

(1)本项目涉及的危废暂存库内危险废物内部转运的转运路线结合厂区的实际情况，避开办公区和生活区。(2)危险废物内部转运作业采用专用的工具，并按要求填写《危险废物厂内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

符合

8

危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。

本项目危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理满足GB18597、GBZ1和GBZ2的有关要求。

符合

9

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本项目涉及的危废暂存库内危险废物贮存设施按要求配备通讯设备、照明设施和消防设施。

符合

10

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡 墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目涉及的危废暂存库内危险废物暂存库进行分区贮存，贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

符合

11

贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

本项目涉及的危废暂存库内按要求配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

符合
12

废弃危险化学品贮存应满足GB 15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

本项目涉及的危废暂存库内无废弃剧毒化学品贮存。

符合

13

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台账制度。

本项目涉及的危废暂存库内按要求设立台账。

符合

表1-5《内蒙古自治区固体废物污染环境防治条例》相符性分析
序号

标准要求

项目情况

符合性分析

1

产生危险废物的单位，应当按照国家有关规定和环境保护要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放、填埋。

本项目涉及的危废暂存库按要求进行危险废物的暂存，定期交由有资质单位处置。

符合

2

产生危险废物的单位应当按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存危险废物，贮存期限不得超过一年；确需延长期限的，应当在到期前三十日内报所在地盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门批准。

本项目涉及的危废暂存库内危险废物暂存期不超过一年，并定期交由有资质单位处置。

符合

3

产生、经营危险废物的单位应当建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。危险废物管理台账应当至少保存十年，以填埋方式处置危险废物的经营情况的记录应当永久保存。

本项目涉及的危废暂存库内建立危险废物管理台账，如实记录危险废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。

符合

4

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定危险废物污染环境防范措施和应急预案，并向盟行政公署、设区的市人民政府生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案，并开展环境应急演练。

本项目涉及的危废暂存库内按要求制定危险废物污染环境防范措施和应急预案，并向有关部门进行备案。企业日常按要求进行环境应急演练。

符合

七、《鄂尔多斯市“十五五”生态环境保护规划》的符合性分析

严格落实国家挥发性有机物含量限值标准。督促生产企业做好油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施工作。大力推进低（无）挥发性有机物含量原辅材料替代，推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCs含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用。

本项目选用低VOCs含量绿色原辅材料（溶剂型油漆）在油漆使用中占比50%，油漆、稀释剂储存于密闭的桶内，存放于厂区室内，在非取用状态时加盖、封口，保持密闭。本项目喷漆烤漆产生的有机废气收集后采用过滤棉+活性炭净化工艺，净化后通过15m排气筒排放，收集效率可达90%及以上，有机废气处理效率可达80%，废气可达标排放，符合相关规划要求。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	项目建设背景

随着中国汽车工业的高速发展以及人们物质和文化的提高，汽车作为人们日常出行的交通工具，为越来越多的家庭所接受，与汽车产业相关的行业也随之发展。随着人们对汽车需求的增加，对相应的汽车服务产业的需求也进一步提高，使得集汽车销售、咨询、售后、维修等服务为一体的4S店快速崛起，近年来，鄂尔多斯市积极响应国家 “双碳” 战略与新能源产业发展政策，大力推动新能源汽车产业集聚发展，打造西北地区超大型新能源汽车展示销售中心。鄂尔多斯新能源汽车中心作为区域新能源汽车产业核心载体，一期项目于2022年5月开工建设，占地面积4.5万平方米，已入驻25家车企、27个品牌，截至2025年10月累计交付新能源汽车超2万辆，销售金额突破45亿元，成为区域新能源汽车消费地标与产业集聚高地。

为进一步完善产业生态、拓展服务功能、满足日益增长的新能源汽车后市场需求，鄂尔多斯市启动新能源汽车中心二期项目建设。二期项目选址于一期南侧，规划面积约16807.05平方米，已引入长安、吉利、岚图等6家车企、11个知名新能源品牌（方程豹、东风奕派、长安启源、吉利星越、捷途山海、东风日产、猛士、奇瑞、北汽越野、岚图和长城智选）。项目建成后，园区品牌总数将超40个，年交付车辆达4000余辆，年交易额突破36亿元，提供超1000个就业岗位，年引流达9 万人次，持续助力康巴什区打造国内新能源汽车产业集聚度较高的城市，推动 “双碳” 示范城市建设。

在此背景下，鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司，在内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内建设鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，1号厂房总面积为14536.25m2，6号厂房总面积为2270.8m2，总占地面积为16807.05m2，本项目建设内容均位于1号厂房内，1号厂房内960m2和6号厂房为预留厂房，目前1号厂房内960m2和6号厂房为空厂房。项目建设不仅符合当前国家推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国的要求，而且满足了应对气候变化、推动绿色发展的战略要求，同时填补鄂尔多斯市康巴什区新能源汽车相关服务领域的空白，促进地区新能源汽车产业综合发展，完善地区新能源汽车基础设施体系建设。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，受鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司委托，我公司承担本工程的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派有关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本工程环境影响报告表。

主要建设内容

本项目占地面积16807.05平方米，主要建设内容包括：厂房钢架构检测及加固、外立面幕墙、消防改造、综合管网铺设、配套基础设施和其他相应配套设施设备改造、展厅、售后维修保养车间及附属用房等功能房间改造，提供新车零售、汽车修理、保养及充电等服务。方程豹、东风奕派、长安启源、东风日产、猛士、奇瑞、北汽越野品牌下只进行销售，其中捷途山海、吉利星越、岚图和长城智选设有售后维修保养车间，其中捷途山海、吉利星越、岚图、长城智选品牌配套设置售后维修保养车间，车间内配套建设危险废物暂存库。

本项目年销售汽车4000台，年保养车辆8000台，年维修车辆6000台，其中喷漆车辆1000台。捷途山海危险废物暂存库占地面积为7.4m2，废矿物油产生量0.36t，年最大存储量0.36t，200L的废油桶最大存储量4只；岚图危险废物暂存库占地面积为15m2，废矿物油产生量1.7t，年最大存储量1.7t，200L的废油桶最大存储量18只，废铅蓄电池产生量0.5t/a；吉利星越危险废物暂存库占地面积为16m2，喷漆房占地面积为56.25m2，年使用漆量为216kg/a，废过滤棉产生量为0.2t/a，沉砂浮油池油泥产生量为0.005t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，废矿物油产生量0.9t，年最大存储量0.9t，200L的废油桶最大存储量12只，废铅蓄电池产生量0.1t/a；长城智选危险废物暂存库占地面积为17.5m2，喷漆房占地面积为85.5m2，年使用漆量为216kg/a，废过滤棉产生量为0.3t/a，沉砂浮油池油泥产生量为0.005t/a，废活性炭产生量为0.2t/a，废矿物油产生量2t，年最大存储量2t，200L的废油桶最大存储量18只，废铅蓄电池产生量0.1t/a。总占地面积为55.9m2，废矿物油总产生量为4.96t，危险废物暂存库年最大存储量4.96t，200L的废油桶最大存储量52只，废铅蓄电池总产生量为0.7t/a，废过滤棉总产生量为0.5t/a，沉砂浮油池油泥总产生量为0.01t/a，废活性炭总产生量为0.4t/a。

项目投资：总投资4000万元，环保投资60万元，资金来源于企业自筹，环保投资占比为1.5%。
表2-1 项目组成一览表
项目名称

主要建设内容

建设情况

主体工程

方程豹

展厅
面积约1172.4m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约300台。
依托
东风奕派
展厅
面积约561.6m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约310台。
依托
长安启源
展厅
面积约570m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约400台。
依托
东风日产
展厅
面积约480m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约320台。
依托
猛士
展厅
面积约384m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约300台。
依托
奇瑞
展厅
面积约960m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约400台。
依托
北汽越野
展厅
面积约476m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约300台。
依托
捷途山海

业务服务大厅
面积为1824m2，一层结构，主要包括展厅、售后维修保养车间及综合业务大厅等。
依托
展厅
面积约409.5m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约330台。
依托
综合业务大厅
面积约571.6m2，主要用于业务办理。
依托
吉利星越
业务服务大厅
面积约2304m2，一层结构，主要包括展厅、售后维修保养车间、综合业务大厅及补胎车间等。
依托
展厅
面积约615m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约350台。
依托
综合业务大厅
面积约205m2，主要用于业务办理。
依托
岚图
业务服务大厅
面积约2304m2，一层结构，主要包括展厅、售后维修保养车间、综合业务大厅等。
依托
展厅
面积约256m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约300台。
依托
综合业务大厅
面积约916.4m2，主要用于业务办理。
依托
长城智选
业务服务大厅

面积约2304m2，一层结构，主要包括展厅、售后维修保养车间及综合业务大厅等。

依托
展厅

面积约248m2，用于销售车辆及汽车装具的展示销售，包括办公服务区、休息区及卫生间等，销售车辆每年约440台。

依托
综合业务大厅
面积约986.6m2，主要用于业务办理。
依托
辅助工程

捷途山海
售后维修保养车间
面积约750m2，用于销售车辆的维修，包含维修、焊接及充电等，内设备品备件库、补胎车间、车辆清洗车间及危废暂存库，保养车辆2000台，年维修车辆1000台。
依托
吉利星越

售后维修保养车间
面积约1400m2，用于销售车辆的维修，包含维修、焊接、喷漆及充电等，内设备品备件库、补胎车间、喷漆房及危废暂存库，保养车辆2000台，年维修车辆2000台，其中喷漆车辆500台。
依托
岚图

售后维修保养车间

面积约1100m2，用于销售车辆的维修，包含维修、焊接及充电等，内设备品备件库、车辆清洗车间、补胎车间及危废暂存库，保养车辆2000台，年维修车辆1000台。

依托
长城智选

售后维修保养车间
面积约960m2，用于销售车辆的维修，包含维修、焊接、喷漆及充电等，内设备品备件库、补胎车间、车辆清洗车间、喷漆房及危废暂存库，保养车辆2000台，年维修车辆6000台，其中喷漆车辆500台
依托
公用

工程

供水

生活用水和生产用水均由市政自来水管网供给。

依托

捷途山海
排水

生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网，最终进入康巴什污水处理厂。

--

吉利星越
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网。
岚图
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网，最终进入康巴什污水处理厂。
长城智选
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网，最终进入康巴什污水处理厂。
供热

市政供热管网供给。

依托

供电

项目用电由市政供电电网供给。

依托
消防
在4个危险废物暂存库设置一定数量的干粉灭火器、消防沙等消防设施。
新建
视频监控
按照要求在4个危险废物暂存库设置双摄像头进行监控管理。
新建
通风设施
按照要求在4个危险废物暂存库设置配套的通风设施。
新建
环保工程

捷途山海
废气
焊接采用二氧化碳保护焊工艺，焊接烟尘较少，洒水抑尘并加强车间通风。废矿物油采用镀锌铁皮桶作为盛放容器（200L/个），收集完成后及时进行密封；收集过程中会产生少量非甲烷总烃。在危险废物暂存库内安装通风口，加强危险废物暂存库内与危险废物暂存库外的通风。

新建
吉利星越
设置密闭喷漆烤漆房，喷、烤漆房废气采用过滤棉+活性炭废气处理工艺，通过15m排气筒达标排放；焊接采用二氧化碳保护焊工艺，焊接烟尘较少，洒水抑尘并加强车间通风。废矿物油采用镀锌铁皮桶作为盛放容器（200L/个），收集完成后及时进行密封；收集过程中会产生少量非甲烷总烃。在危险废物暂存库内安装通风口，加强危险废物暂存库内与危险废物暂存库外的通风。
岚图
焊接采用二氧化碳保护焊工艺，焊接烟尘较少，洒水抑尘并加强车间通风。矿物油采用镀锌铁皮桶作为盛放容器（200L/个），收集完成后及时进行密封；收集过程中会产生少量非甲烷总烃。在危险废物暂存库内安装通风口，加强危险废物暂存库内与危险废物暂存库外的通风。
长城智选
设置密闭喷漆烤漆房，喷、烤漆房废气采用过滤棉+活性炭废气处理工艺，通过15m排气筒达标排放；焊接采用二氧化碳保护焊工艺，焊接烟尘较少，洒水抑尘并加强车间通风。打磨抛光粉尘在专用工位内进行，车间地面定期湿式清扫抑尘，避免二次扬尘，同时加强车间通风；废矿物油采用镀锌铁皮桶作为盛放容器（200L/个），收集完成后及时进行密封；收集过程中会产生少量非甲烷总烃。在危险废物暂存库内安装通风口，加强危险废物暂存库内与危险废物暂存库外的通风。
捷途山海
废水
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网。
--

吉利星越
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网。
岚图
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网。
长城智选
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网，维修区废水经沉砂浮油池处理后排往市政污水管网。
方程豹
生活污水经化粪池处理后排往市政污水管网。

东风奕派
长安启源
东风日产
猛士
奇瑞
北汽越野
捷途山海
固体废物
废矿物油、沉砂浮油池油泥、沾染废矿物油的劳保用品、废包装桶、危险废物暂存库暂存后委托有危废处理资质的单位处置，废零配件由废旧金属回收公司利用。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
新建
吉利星越
废矿物油、沾染废矿物油的劳保用品、废铅酸蓄电池、废包装桶、废过滤棉和废活性炭，危险废物暂存库暂存后委托有危废处理资质的单位处置，废零配件由废旧金属回收公司利用。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
岚图
废矿物油、沉砂浮油池油泥、沾染废矿物油的劳保用品、废铅酸蓄电池、废包装桶，危险废物暂存库暂存后委托有危废处理资质的单位处置，废零配件由废旧金属回收公司利用。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
长城智选
废矿物油、沉砂浮油池油泥、沾染废矿物油的劳保用品、废铅酸蓄电池、废包装桶、废过滤棉和废活性炭，危险废物暂存库暂存后委托有危废处理资质的单位处置，废零配件由废旧金属回收公司利用。生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。
方程豹
生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理。

东风奕派
长安启源
东风日产
猛士
奇瑞
北汽越野
方程豹
噪声

运输车辆限速，搬运过程轻拿轻放，基础减震、选用低噪设备，厂房隔音。

新建

东风奕派
长安启源
东风日产
猛士
奇瑞
北汽越野
捷途山海
吉利星越
岚图
长城智选
防渗

工程

重点防渗区：危险废物暂存库、沉砂浮油池、备品备件库：

①重点防渗区防渗做法：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆、SBS防水层＋5cm的混凝土基础层+2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层＋绿色0.2mm的环氧地坪层处理；满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；

②收集池、导流槽防渗做法：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆、SBS防水层+5cm的混凝土基础层＋2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层；

③门口设置高200mm，宽200mm围挡，并与地面防渗膜相连接，配套设置收集池，收集池与导流槽相连接。

一般防渗区：售后维修保养车间：

不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：其他区域：

一般地面硬化。

新建

三、主要生产设备

本项目维修区主要设备情况见表2-2。

表2-2 维修区主要设备一览表
序号

设备名称

规格/型号

数量（台）

1

卧式千斤顶

DF833或同类型

4

2

立式千斤顶

QYL或同类型

2

3

喷枪

HD470外贸OEM型或同类型

3

4

烤漆灯

/

2

5

气泵

叶红AC108B或同类型

3

6
空压机

TKM7.5-8或同类型

3

7
手电钻

/

1

8
车身校正仪

WR3

2

9
四轮定位

I4000或同类型

3

10
升降机

HT-210L或同类型

17

11
电池包举升机
PT500B或同类型

5

12
拔胎机
/
2

13
动平衡仪
/
1

14
冷媒加注机
AC1×34-3iP
3

15
外形修复机
CRS-8182

2

16
制动液充放机
VD-1238

2

17
动平衡机

/
2

18
充电桩

/
16
19
打磨抛光机
RUPES-3145
1
四、主要原辅材料及能源消耗

本项目主要原材料为底漆、面漆、稀释剂、原子灰、机油及焊条等。各原辅料均由项目区周边外购，由汽车运至厂内。原辅材料用量及成分等参数见表2-3，溶剂型漆成分一览表见表2-4。

表2-3 项目原辅材料统计表
序号

名称

单位

年用量

储存方式

成分及化学性质

1

底漆

kg/年

200

桶装，备品备件库

主要由树脂、颜料、溶剂和添加剂组成

2

面漆

kg/年

232

桶装，备品备件库

主要由树脂、颜料、溶剂和添加剂组成

3

稀释剂

kg/年

85
桶装，备品备件库

主要由芳香烃、酯、醇类物质构成，二甲苯含量约为稀释剂总量的20%。

4

原子灰

kg/年

100

桶装，备品备件库

俗称腻子，不饱和聚酯树脂，用于汽车凹坑、隙缝或底漆前的填平，与固化剂搭配使用。

5

固化剂

kg/年

10

桶装，备品备件库

同原子灰搭配使用，主要成分是过氧化物，具有引发聚合、增强塑性的作用。

6

机油

t/年

4.96

桶装，备品备件库

发动机润滑油

7

焊条

t/年

1.2
箱装，备品备件库

钢质实心焊材，CO2保护焊使用

8

其他零配件

t/年

9

箱装，备品备件库

其他维修过程中使用的零配件

主要原辅料理化性质分析：

表2-4本项目溶剂型漆成分一览表
序号
原材料
形态
不挥发物含量%
挥发物含量（g/L）
密度kg/L
标准
1
底漆
液态
本项目取35%
≤540（65%）
1.2
《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409—2020）；《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T38597-2020)中表1车辆涂料-汽车修补用涂料中底漆≤540g/L，面漆≤540g/L的要求；《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本次评价喷漆效率按65%计。
2
面漆
液态
本项目取35%
≤540（65%）
1.2
五、劳动定员及工作制度

劳动定员300人，工作制度为300天/年，8小时/天。
六、公用工程

1、给水

本项目供水由市政供水管网统一提供。本项目主要包括生活用水、洗车用水及地面冲洗用水，项目运营期总用水量为5800m3/a。

（1）生活用水

本项目劳动定员为300人，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2025）中用水定额，员工生活用水按60L/人·d计，员工年工作300d，则生活用水量为5400m3/a。

（2）生产用水

本项目年清洗车辆10000台，根据《内蒙古自治区行业用水定额标准》（DB15/T385-2025）中用水定额，车辆冲洗用水量约10L/（辆·次），年消耗新水量100m3/a（0.33m3/d）。
维修区域每3～5天地面需冲洗1次地面，地面冲洗用水量约3m3/次，最大冲洗频次为100次/年，即用水量为300m3/a（1m3/d）。

2、排水

本项目排水项主要为人员生活污水、洗车及地面冲洗废水，总排水量为4640m3/a。
生活污水量以用水量的80%计，约为4320m3/a（14.4m3/d）；售后维修区废水以用水量的80%计，约为320m3/a（1.07m3/d）。

洗车及地面冲洗废水经沉砂浮油池后，与人员生活污水一同进入化粪池，经化粪池后排入市政污水管网，不外排。
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图1  全厂水平衡（m3/a）

3、供电
本项目用电由市政电网统一提供，供电系统可满足本项目用电需求。

4、供暖

本项目采暖由市政供热管网统一供给，供暖系统可满足本项目采暖需求。

5、消防

在四个危废暂存库设置一定数量的灭火器、消防砂等消防设施。每个危险废物暂存库消防器材配置详见表2-5。

表2-5 每个危废暂存库内消防器材配置表

序号

名称

规格、型号

单位

数量

1

推车式干粉灭火器

MFT/ABC-35

台

1
2

手提式干粉灭火器

MF/ABC5

具

1
3

灭火毯

1.5m×1.5m

块

2
4

消防沙

--

m3
1
5

铁锹

--

把

1
七、厂区平面布置

11家品牌北侧及南侧各设置1个出入口，南侧为正门。

11家品牌业务服务大厅主要包括展厅、售后维修保养车间、服务大厅、综合业务大厅、设备用房及补胎车间（其中捷途山海、长城智选和吉利星越含有）等功能房间。捷途山海、长城智选、岚图和吉利星越展厅均布置于业务服务大厅靠南一侧，售后维修区布置于靠北一侧，维修区内设置一般维修区、喷漆区（其中长城智选和吉利星越含有）及备品备件库、危险废物暂存库（其中捷途山海、长城智选、岚图和吉利星越含有）等；方程豹、东风奕派、长安启源、东风日产、猛士、奇瑞、北汽越野展厅均为从南向北布置。

厂区道路顺畅，各建筑物之间设置通行车道，采用混凝土路面。

项目地理位置见附图2，项目总平面布置图见附图3。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期工艺流程和产排污环节
本项目主体厂房为鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司闲置厂房，施工期的建设内容为：厂房内部结构改造、水电气讯暖配套、消防系统升级改造、店面装修、外围管路铺设、外围道路硬化铺油、外围整体绿化施工、外围整体亮化施工、外围停车场建设及新能源汽车充电换电设施建设。

施工过程中将会产生施工扬尘、少量建筑废料、少量施工机械冲洗废水及人员活动和施工机械产生的噪声。
二、运营期工艺流程和产排污环节
1、汽车销售工艺流程

方程豹、东风奕派、长安启源、东风日产、猛士、奇瑞、北汽越野仅从事汽车销售与展示，不涉及维修、喷漆等生产性工序，无危险废物产生，不设危废暂存库。运营期仅产生生活污水与生活垃圾，经预处理后达标排放，对环境影响较小。
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图2   汽车销售工艺流程及产排污节点图
2、汽车修理工艺流程

待修车辆进入厂区，根据车辆自身情况选择合适的保养及检修项目。

常规保养内容包括：更换机油、清理或更换空调滤芯、清洗节气门、胎压检测及其他常规检测项目，如检查出车辆有待维修问题，根据车辆情况确定进行维修。

①岚图和捷途山海主要从事汽车销售、常规维修保养及车辆清洗，不设喷漆、烤漆工序，维修过程有危险废物产生，分别设有危废暂存库。维修过程产生废机油、废蓄电池、含油废物等，经分类收集后暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置；生活污水经化粪池、洗车及地面冲洗废水经隔油沉淀预处理后排入市政污水管网；生活垃圾由环卫部门统一清运。
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图3  汽车快速维修和保养工艺流程及产排污节点图
②长城智选和吉利星越主要从事汽车销售、常规维修保养、钣金喷漆及车辆清洗。商品车由厂家运输进场后，经展厅展示、客户洽谈、PDI 检测后交付使用；维修车辆到店后，经接待登记、故障诊断，开展机修、保养、换油换件等作业，需外观修复车辆依次进行钣金校正、刮腻子、打磨找平，随后在密闭喷漆房内完成调漆、喷漆、烘干工序，再经抛光修整、车辆清洗、检验合格后交付客户。

运营期产生的生活污水经化粪池处理，洗车及地面冲洗废水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网；喷漆、调漆及烘干废气经密闭收集 + 废气治理设施处理后有组织排放；维修及喷漆工序产生的废机油、废蓄电池、废活性炭、废过滤棉、沉砂浮油池油泥等危险废物分类收集后，暂存于危废暂存库，定期委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门统一清运；生活污水经化粪池、洗车及地面冲洗废水经沉砂浮油池沉淀预处理后排入市政污水管网；生活垃圾由环卫部门统一清运。
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图4  汽车修理工艺流程及产排污节点图

3、喷漆工艺流程

本项目长城智选汽车和吉利星越汽车主要为小型车辆提供局部喷漆、烤漆服务，不进行整车喷漆服务，故根据实际情况，在各品牌维修车间设置小型喷漆房，采用红外灯进行烤漆。

喷漆前要对需要喷漆的区域进行表面清理，用砂纸或打磨机将附着于表面的铁锈去除，然后涂装底漆（底漆是指直接涂到物体表面作为面漆坚实基础的涂料。要求在物面上附着牢固，以增加上层涂料的附着力，提高面漆的装饰性。根据涂装要求可分为头道底漆、二道底漆等），待底漆彻底干燥后填补原子灰，填补原子灰的目的是为了更好的发现待喷漆表面是否平整，如有凸出部位则使用砂纸打磨掉凸起的旧漆。

打磨光滑后的工作面继续喷涂中间漆（中间漆可与底漆结合，使喷漆面更为平整同时增加漆面厚度，起到更为有效的防护作用），待中间漆彻底干燥后喷涂面漆。面漆为主要显色漆，不仅兼具装饰功能，还兼具防腐蚀、抗氧化等功能，待面漆完全干燥后最后再涂一层清漆，可提升喷漆面光亮度同时更好的保护漆面；喷漆工序完成后由红外线灯对喷漆工作面进行烤干，以保证漆面均匀快速的与喷涂面完全贴合，烤漆工序结束后待工作人员检查合格即为完成整个喷漆工序。
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图5  喷漆工艺流程及产排污节点图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，主体厂房为鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司闲置厂房，不存在原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、大气环境区域质量现状

1、基本污染物
根据内蒙古自治区生态环境厅2026年6月2日公布的2025年《内蒙古自治区生态环境状况公报》，内蒙古自治区2025年，12个盟市空气质量均达标。建设项目环境影响评价需调查项目所在区域环境质量达标情况，本次环境空气质量现状数据引用鄂尔多斯市生态环境局官方发布的2026年度城市空气质量月报，数据发布时间为2026年5月，发布网站为:鄂尔多斯市生态环境局官网。评价区域为环境空气二类功能区，执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中过渡阶段二级标准浓度限值要求，各污染物浓度均满足标准要求，区域环境空气质量良好。基本污染物区域环境空气质量现状监测结果统计见表3-1。
表3-1 区域环境空气质量现状监测结果统计表

污染物

鄂尔多斯市

2026年

GB3095-2026过渡阶段二级标准（年平均）

达标情况

二氧化硫（SO₂）

7.5
60
达标

二氧化氮（NO₂）

19.5
40
达标

可吸入颗粒物（PM₁₀）

39
60
达标

细颗粒物（PM₂.₅）

17.325
30
达标

一氧化碳（CO）

0.6
4
达标

臭氧（O₃，日最大8h）

107.5
160
达标

根据《内蒙古自治区环境空气质量状况公报》，本项目位于鄂尔多斯市康巴什区，项目所在区域SO2、NO2、PM2.5、PM10年平均质量浓度、CO百分位数日平均浓度、O3 8h平均质量浓度均满足相应浓度限值，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，本项目所在区域属于环境空气质量达标区。

2、其他污染物环境质量现状
本次大气环境现状委托内蒙古泽铭技术检测有限公司于2026年4月30日~2026年05月02日在项目区进行了连续3天监测，监测因子为非甲烷总烃，2026年06月28日～2026年06月30日在项目区进行了连续3天监测，监测因子为TSP、苯、甲苯、二甲苯，监测点位情况见表3-2，检测方法及使用仪器见表3-3，监测结果统计见表3-4和表3-5。

表3-2  其他污染物环境监测点位基本信息

编号

相对本项目方位

相对本项目距离（m）

监测项目

1

东南侧

100

TSP、苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

3、检测方法及使用仪器

表3-3  检测方法及使用仪器
序号
检测项目
检测标准（方法）
检出限
仪器名称型号
编号
总悬浮颗粒物
《环境空气 总悬浮颗粒物的测定重量法》HJ1263-2022
0.007mg/m3
电子天平  EX125DZH
ZMSB-042
恒温恒湿称重系统THCZ-150型 
ZMSB-043
2
苯
《环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附/二硫化碳解析-气相色谱法》HJ584-2010
1.5×10-3mg/m3
气相色谱仪GC-2090
ZMSB-354
3

甲苯
1.5×10-3mg/m3
4

二甲苯
间二甲苯
1.5×10-3mg/m3
对二甲苯
1.5×10-3mg/m3
邻二甲苯
1.5×10-3mg/m3
5
非甲烷总烃
《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》HJ 604-2017
0.07mg/m3
气相色谱仪

A60
ZMSB-068
表3-4 环境空气监测统计结果一览表（非甲烷总烃）

采样日期
检测项目
分析结果

单位

下风向
第一次

第二次

第三次

第四次

2026.04.30
非甲烷总烃
0.32
0.38
0.39
0.38
mg/m3
2026.05.01

非甲烷总烃
0.36

0.37

0.39

0.33

mg/m3
2026.05.02

非甲烷总烃
0.41
0.43
0.42
0.36
mg/m3
表3-5 环境空气监测统计结果一览表（TSP、苯、甲苯、二甲苯）

采样日期
检测项目

分析结果

限值

单位

厂区下风向
第一次
第二次

第三次

第四次

2026.06.28
总悬浮颗粒物

0.106

0.3
mg/m3
2026.06.29
0.104

2026.06.30
0.109

2026.06.28
苯
ND

ND

ND

ND

0.11
mg/m3
2026.06.29
ND

ND

ND

ND

2026.06.30
ND

ND

ND

ND

2026.06.28
甲苯
ND

ND

ND

ND

0.2
mg/m3
2026.06.29
ND

ND

ND

ND

2026.06.30
ND

ND

ND

ND

2026.06.28
对二甲苯
ND

ND

ND

ND

0.2
mg/m3
2026.06.29
ND

ND

ND

ND

2026.06.30
ND

ND

ND

ND

2026.06.28
间二甲苯
ND

ND

ND

ND

2026.06.29
ND

ND

ND

ND

2026.06.30
ND

ND

ND

ND

2026.06.28
邻二甲苯
ND

ND

ND

ND

2026.06.29
ND

ND

ND

ND

2026.06.30
ND

ND

ND

ND

根据表3-4和3-5，监测期间TSP的24h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中过渡阶段二级标准浓度限制要求，苯、甲苯、二甲苯的1h平均质量浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值，检测点位非甲烷总烃污染物污染指数均小于1，本项目所在区域环境空气质量因子非甲烷总烃满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）限值，本项目所在区域各个监测因子的最大浓度占标率均小于100%，评价区环境空气质量较好。
二、声环境质量现状

本项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，依据《鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分方案》，项目所在区域为3类声环境功能区。本项目周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，可不进行声环境质量现状监测及评价。

三、土壤、地下水环境质量现状调查

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求：“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查”，因本项目虽存在土壤、地下水环境污染途径，但存储规模较小，采取严格的防渗措施后，对土壤和地下水造成污染的几率较小，且本项目位于康巴什城区内，没有地下水检测条件，为了掌握周边土壤和地下水的环境质量现状，只能做土壤现状监测。由于项目周边均进行了混凝土硬化，仅有东南侧有空地未硬化，所以本次对项目区东南侧土壤环境进行现状检测调查。

1、检测布点

本项目共布设1个土壤采样点，采样点位布设详见表3-6，土壤检测项目及分析方法一览表见表3-7。
表3-6 土壤检测样点一览表

编号

检测点位置

土样类型

采样深度（cm）

检测因子

1#

项目占地东南侧

表层样

0-20

45项+石油烃

表3-7 土壤检测项目及分析方法一览表

序号
检测项目
检测标准（方法）
检出限
仪器名称型号
编号

*氯乙烯
《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ605-2011
1.0μg/kg
气相色谱质谱联用仪/7890B-5977B
ZYZ001
*1,1-二氯乙烯
1.0μg/kg
*二氯甲烷
1.5μg/kg
*反式-1,2-二氯乙烯
1.4μg/kg
*1,1-二氯乙烷
1.2μg/kg
*顺式-1,2-二氯乙烯
1.3μg/kg
*氯仿
1.1μg/kg
*1,1,1-三氯乙烷
1.3μg/kg
*四氯化碳
1.3μg/kg
*苯
1.9μg/kg
*1,2-二氯乙烷
1.3μg/kg
*三氯乙烯
1.2μg/kg
*1,2-二氯丙烷
《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定  吹扫捕集/气相色谱-质谱法》

HJ605-2011
1.1μg/kg
气相色谱质谱联用仪/7890B-5977B
ZYZ001
*甲苯
1.3μg/kg
*1,1,2-三氯乙烷
1.2μg/kg
*四氯乙烯
1.4μg/kg
*氯苯
1.2μg/kg
*1,1,1,2-四氯乙烷
1.2μg/kg
*乙苯
1.2μg/kg
*间，对-二甲苯
1.2μg/kg
*邻二甲苯
1.2μg/kg
*苯乙烯
1.1μg/kg
*1,1,2,2-四氯乙烷
1.2μg/kg
*1,2,3-三氯丙烷
1.2μg/kg
*1,4-二氯苯
1.5μg/kg
*氯甲烷

1.0μg/kg

*1,2-二氯苯
1.5μg/kg
*2-氯苯酚
《土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法》HJ834-2017
0.06mg/kg
气相色谱质谱联用仪

7890A-5975B
ZYZ002
*硝基苯
0.09mg/kg
*萘
0.09mg/kg
*苯并（a）蒽
0.1mg/kg
*䓛
0.1mg/kg
*苯并（b）荧蒽
0.2mg/kg
*苯并（k）荧蒽
0.1mg/kg
*苯并（a）芘
0.1mg/kg
*茚并（1,2,3-cd）芘
0.1mg/kg
*二苯并（ah）蒽
0.1mg/kg
*2-硝基苯胺

0.08mg/kg

*石油烃（C10-C40）
《土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法》HJ1021-2019
6mg/kg
气相色谱仪/7890B
ZYZ003
总砷

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子  荧光法第2部分：土壤中总砷的测定》GB/T22105.2-2008

0.01mg/kg
原子荧光光度计

AF-7500

ZMSB-302
镉

《土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法》GB/T17141-1997

0.01mg/kg
原子吸收分光光度计AA-7050

ZMSB-303
铜

《土壤和沉积物铜、锌、铅、镍、铬的测定火焰原子吸收分光光度法》HJ491-2019

1mg/kg
原子吸收分光光度计AA-7050

ZMSB-303
铅

10mg/kg
镍

3mg/kg
总汞

《土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子  荧光法第1部分：土壤中总汞的测定》GB/T22105.1-2008

0.002mg/kg
原子荧光光度计

AF-7500

ZMSB-302
六价铬

《土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法》/HJ 1082-2019

0.5mg/kg

原子吸收分光光度计AA-7050

ZMSB-303

2、检测时间和检测项目

土壤环境现状检测时间为2026年04月30日。

3、检测结果

土壤检测项目检测结果见表3-8。

表3-8 土壤环境质量检测结果表

序号

检测项目

分析结果

单位

项目占地东南侧
表层样（0-0.2m）
1

总砷
5.85

mg/kg

2

镉
0.26

mg/kg

3

六价铬
ND

mg/kg

4

铜
48

mg/kg

5

铅
28

mg/kg

6

镍
27

mg/kg

7

总汞
0.0592

mg/kg

8

*氯乙烯
＜1.0

μg/kg
9

*1,1二氯乙烯
＜1.0

μg/kg
10

*二氯甲烷
＜1.5

μg/kg
11

*反式-1,2-二氯乙烯
＜1.4

μg/kg
12

*1,1-二氯乙烷
＜1.2

μg/kg
13

*顺式-1,2-二氯乙烯
＜1.3

μg/kg
14

*氯仿
＜1.1

μg/kg
15

*1,1,1-三氯乙烷
＜1.3

μg/kg
16

*四氯化碳
＜1.3

μg/kg
17

*苯
＜1.9

μg/kg
18

*1,2-二氯乙烷
＜1.3

μg/kg

19

*三氯乙烯
＜1.2

μg/kg
20

*1,2-二氯丙烷

＜1.1

μg/kg
21

*甲苯

＜1.3

μg/kg
22

*1,1,2-三氯乙烷

＜1.2

μg/kg
23

*四氯乙烯

＜1.4

μg/kg
24

*氯苯

＜1.2

μg/kg
25

*1,1,1,2-四氯乙烷

＜1.2

μg/kg
26

*乙苯

＜1.2

μg/kg
27

*间，对-二甲苯

＜1.2

μg/kg
28

*邻二甲苯

＜1.2

μg/kg
29

*苯乙烯

＜1.1

μg/kg
30

*1,1,2,2-四氯乙烷

＜1.2

μg/kg
31

*1,2,3-三氯丙烷

＜1.2

μg/kg
32

*1,2-二氯苯

＜1.5

μg/kg
33

*1,4-二氯苯

＜1.5

μg/kg

34

*氯甲烷
＜1.0

μg/kg
35

*2-氯苯酚
＜0.06

mg/kg
36

*硝基苯

＜0.09

mg/kg
37

*萘

＜0.09

mg/kg
38

*苯并[a]蒽

＜0.1

mg/kg
39

*䓛

＜0.1

mg/kg
40

*苯并[b]荧蒽

＜0.2

mg/kg
41

*苯并[k]荧蒽

＜0.1

mg/kg
42

*苯并[a]芘

＜0.1

mg/kg
43

*茚并[1,2,3-cd]芘

＜0.1

mg/kg
44

*二苯并[a,h]蒽

＜0.1

mg/kg
45

*2-硝基苯胺
＜0.08

mg/kg
46

*石油烃（C10-C40）
8

mg/kg

由上表可见，各检测因子均可满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值。



	环境

保护

目标
	项目位于内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内（具体地理坐标：东经109°49′5.61″，北纬 39°35′51.52″）。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）中关于环境保护目标的规定，“大气环境：明确厂界外500m范围内的自然保护区、风景名胜区、居民区、文化区和农村地区中人群较集中的区域；声环境：明确厂界外50m范围内声环境保护目标；地下水环境：明确厂界外500m单位内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源”。

本项目厂界外最近环境保护目标为鄂尔多斯新能源实验中心；鄂尔多斯新能源实验中心，距离厂界58米。西侧鄂尔多斯碳中和研究院，距离厂界395米。

表3-9
环境保护目标一览表
环境要素

保护目标

位置关系

保护要求

大气环境

鄂尔多斯新能源实验中心

西58米

《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准浓度限值要求

鄂尔多斯碳中和研究院

西395米

声环境

50m范围内无保护目标

《声环境质量标准》

（GB3096-2008）3类标准

地下水环境
/

《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

土壤

项目占地范围内

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险第二类用地筛选值

[image: image61.png]



图6  环境主要保护目标图

	污染

物排

放控

制标

准
	一、废气排放标准
本项目各项大气污染物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相应排放标准，具体见表3-10。

表3-10 大气污染物排放标准一览表

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度（m）

最高允许排放速率（kg/h）

无组织排放监控浓度

监控点

浓度（mg/m3）

颗粒物

120
15

3.5
周界外浓度最高点

1.0
苯

12
0.5
0.4
甲苯

40
3.1
2.4
二甲苯

70
1.0
1.2
非甲烷总烃

120
10
4.0
二、废水排放标准
本项目生活及生产废水排入市政污水管网，执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2—间接排放标准，具体见表3-11。
表3-11  《汽车维修业水污染物排放标准》(GB26877-2011)

污染物

pH

SS 

CODcr

BOD5 

石油类

污染物浓度

6~9

100

300

150

10

污染物

LAS

氨氮

总氮

总磷

/

污染物浓度

10

25

30

3

/

三、噪声排放标准
施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2025）的标准限值；根据《鄂尔多斯市（东胜区、康巴什区）声环境功能区划分方案》（2018年12月），本项目所在位置属于声环境功能区3类区，声功能规划图见附图11。运营期声环境质量执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体指标见表3-12。

表3-12 噪声排放标准一览表

时期

噪声限值Leq [dB（A）]

昼间

夜间

施工期

70

55

运营期

65

55

四、固体废物

本项目一般工业固废排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关规定。



	总量

控制

指标
	根据“十五五”期间总量控制要求，“十五五”期间污染物总量控制指标为COD、NH3-N、VOCs、NOX。

根据内蒙古自治区 “十五五”生态环境保护规划，主要污染物排放总量控制指标涵盖氮氧化物、挥发性有机物、化学需氧量、氨氮。本项目无化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、氮氧化物（NOX）产生，结合项目污染物排放情况，仅涉及VOCs排放，对本项目进行总量控制指标核算。

根据工程分析核算，本项目排放VOCs总排放量为0.09662t/a。

依据“关于印发《生态环境部门进一步促进民营经济发展的若干措施》的通知”（环综合〔2024〕62号）中关于“优化总量指标管理”的要求“在严格实施各项污染防治措施基础上，对氮氧化物、化学需氧量、挥发性有机污染物的单项新增年排放量小于0.1吨，氨氮小于0.01吨的建设项目，免予提交总量指标来源说明，由地方生态环境部门统筹总量指标替代来源，并纳入台账管理。”本项目排放VOCs总排放量为0.09662t/a小于0.1t/a，所以本项目已按要求在鄂尔多斯市生态环境局康巴什区分局完成项目污染物排放的备案。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目施工期主要建设内容包括：厂房内部结构改造、水电气讯暖配套、消防系统升级改造、店面装修、外围管路铺设、外围道路硬化铺油、外围整体绿化施工、外围整体亮化施工、外围停车场建设及新能源汽车充电换电设施建设。为有效地防治施工期环境空气污染，建设单位应采用以下防护措施：

一、施工期大气污染防治措施

1、室内施工改造，可有效减轻施工粉尘的影响范围；

2、产生粉尘的施工工序，应洒水使作业面保持一定的湿度，减少扬尘污染；

3、不需要的少量建筑材料弃渣应及时运走，不在项目区内堆存；

4、加强运输管理，如散货车不得超高超载、使用有盖的运输车辆，以免车辆颠簸物料洒出，防止扬尘污染；

5、施工场地内运输通道要硬化并及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘；

6、运输车辆进入施工场地应低速或限速行驶，以减少产尘量；

7、避免起尘材料的露天堆放，多尘物料应用帆布覆盖；

8、尽量选用烟气量少、节省燃料的内燃机械；

9、施工结束后，应及时对施工场地地面、道路进行恢复；

10、施工期扬尘对大气环境的影响是短暂的，随着施工期的结束而消失，只要采取以上施工扬尘的控制措施，施工期对大气环境的影响是有限的；

11、施工现场出入口醒目位置设置建设单位和施工企业关于履行扬尘污染治理主体责任承诺书。向社会公示承诺责任标准、任务、责任人和投诉电话；

12、严格落实“四定一包”责任制，推行网格化管理，工地每日巡查两次，做好巡查日志，巡查率达100%，做到工地围挡、出入口硬化、施工出入口喷淋设施（冬季渣土车身及轮胎）、渣土清运车辆苫盖及裸露土堆现场苫盖的监管要求。

二、施工期水污染防治措施

1、改造过程施工量较小，基本无施工废水，少量施工废水用于室内降尘用水，不外排。

2、施工过程中产生的生活污水经租用厂房化粪池处理后排入市政污水管网。

三、施工期噪声污染防治措施

为减少施工噪声影响，建设单位应采取以下防护措施：
1、选用机械噪声较低的设备，减少高噪声设备的使用；

2、严格操作规程，加强施工机械管理，降低人为噪声影响；

3、高噪声施工设备尽量安排在日间作业，减少夜间施工量；

4、避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部声级过高；

5、对动力机械设备进行定期维修、养护，避免设备因部件松动引起的振动或消声器的损坏而增大噪声；

6、模板、支架拆卸过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪声；

7、按《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 对施工场界进行噪声控制，通过严格的施工管理，使施工场界噪声达到标准限值。

四、施工期固体废物环境影响分析

施工期的固体废弃物主要是建筑垃圾和生活垃圾。主要处理措施：

1、改造过程中产生少量的建筑垃圾，按照当地城建、环卫部门要求运往指定地点集中处置。

2、建设单位在施工生活区设置垃圾箱（桶），生活垃圾固定地点堆放， 分类收集，由环卫部门处理。

五、施工期生态环境防护措施

本项目施工期主要是对现有厂房进行改造，改造工程量较小，不会对植被、土壤产生扰动等，不会对生态环境造成影响。




	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

1、废气污染源强及治理措施

本项目废气主要来自喷烤工序挥发的有机废气和焊接、打磨粉尘、在废矿物油、废铅蓄电池临时储存、运输装卸过程中产生的一部分的废气以及运输车辆产生的汽车尾气。

（1）焊接、打磨废气

车辆在底漆处理前，采用砂纸对涂件表面进行打磨。由于打磨面小，打磨用时短，因此，仅有极少量的打磨粉尘产生。这部分粉尘以无组织的方式排放，其产生量少，也无法被收集。

本项目焊接工序采用二氧化碳保护焊，焊条用量约0.6t/a，不需要焊剂，保护气体为CO2，参考《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》，二氧化碳保护焊的发尘量约7~10kg/t，本次评价取最大值，则焊接过程产生的烟尘为6kg/a，产生的焊接烟尘量少，焊接烟尘以无组织的方式排放。

为减小对周边环境的影响，要求打磨、焊接在室内进行，打磨、焊接完成后及时清理，在清扫过程中必须先洒水湿润地面，然后再清扫，加强室内通风，这样可以减少粉尘量，确保无组织排放的各污染物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中限值要求。

（2）喷漆烤漆废气
本项目使用油性漆进行喷涂，喷漆之后直接使用红外线加热器进行烤干，喷漆、烤漆过程中会产生部分漆雾，漆雾中主要的污染物质为苯、甲苯、二甲苯及非甲烷总烃。本项目主要使用原料为底漆、面漆均为溶剂型漆。本次漆成分一览表主要参考《车辆涂料中有害物质限量》（GB 24409—2020）和《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》(GB/T 38597-2020)中表1车辆涂料-汽车修补用涂料中底漆≤540g/L，面漆≤540g/L的要求。本次以最高值进行核算，底漆中挥发性有机物：540g/L：其中非甲烷总烃占比为75%。面漆中挥发性有机物：540g/L；其中非甲烷总烃占比为75%，具体情况见下表。
表4-1油漆中挥发性有机物和苯的含量情况表（长城智选维修车间）
名称

年用量（t）

挥发性有机物（t）

非甲烷总烃（t）

苯（t）

甲苯（t）

二甲苯（t）

底漆

0.1

0.045

0.03375

0.0003

0.008

0.022

面漆

0.116

0.0522

0.03915

0.00035

0.00928

0.02552

合计

0.216
0.0972

0.0729

0.00065

0.01728

0.04752

表4-2油漆中挥发性有机物和苯的含量情况表（吉利星越维修车间）
名称

年用量（t）

挥发性有机物（t）

非甲烷总烃（t）

苯（t）

甲苯（t）

二甲苯（t）

底漆

0.1

0.045

0.03375
0.0003

0.008
0.022

面漆

0.116

0.0522

0.03915
0.00035

0.00928
0.02552

合计

0.216

0.0972

0.0729
0.00065

0.01728
0.04752

则长城智选魏派汽车喷漆间喷漆工序非甲烷总烃产生量为0.0972t/a，苯产生量为0.00065t/a，甲苯产生量为0.01728t/a，二甲苯产生量为0.04752/a，项目喷漆工序年运行600h（年工作300d，每天2h），则非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯的产生速率分别为：0.1215kg/h、0.00108kg/h、0.0288kg/h和0.0792kg/h。喷涂过程中，未附着于工件上的固体份以漆雾形式散发，参考《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本次评价喷漆效率按65%计，则35%固体份转化成漆雾颗粒物，由此计算得喷漆工序漆雾颗粒物产生量为0.04158t/a，产生速率为：0.0693kg/h。

喷漆、刷漆产生废气先经负压收集系统收集，负压收集系统收集效率为90%，收集的废气送入漆雾过滤箱对颗粒物进行过滤，漆雾过滤箱+活性炭吸附对颗粒物的过滤效率为90%。

未经负压系统收集的喷漆、刷漆无组织废气中颗粒物排放量为0.00416t/a；无组织VOCs排放量为0.00972t/a，其中：非甲烷总烃0.00729t/a，苯0.00007t/a，甲苯0.00173t/a，二甲苯0.00475t/a。

吉利星越喷漆间喷漆工序非甲烷总烃产生量为0.0972t/a，苯产生量为0.00065t/a，甲苯产生量为0.01728t/a，二甲苯产生量为0.04752/a，项目喷漆工序年运行600h（年工作300d，每天2h），则非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯的产生速率分别为：0.1215kg/h、0.00108kg/h、0.0288kg/h和0.0792kg/h。喷涂过程中，未附着于工件上的固体份以漆雾形式散发，参考《谈喷涂涂着效率》（作者王锡春）：低压空气喷涂涂着率为50%～65%，本次评价喷漆效率按65%计，则35%固体份转化成漆雾颗粒物，由此计算得喷漆工序漆雾颗粒物产生量为0.04158t/a，产生速率为：0.0693kg/h。

喷漆、刷漆产生废气先经负压收集系统收集，负压收集系统收集效率为90%，收集的废气送入漆雾过滤箱对颗粒物进行过滤，漆雾过滤箱+活性炭吸附对颗粒物的过滤效率为90%。

未经负压系统收集的喷漆、刷漆无组织废气中颗粒物排放量为0.00416t/a；无组织VOCs排放量为0.00972t/a，其中：非甲烷总烃0.00729t/a，苯0.00007t/a，甲苯0.00173t/a，二甲苯0.00475t/a。

本项目喷漆房产生的有机废气无组织VOCs排放量为0.01944t/a。

经负压收集后的废气，经漆雾过滤箱+活性炭吸附，漆雾过滤箱+活性炭对粉尘的过滤效率为90%。则魏派汽车漆雾（颗粒物）有组织排放量为0.00374t/a，喷漆房年运行600h（年工作300d，每天2h），配备风机风量25000m3/h，则漆雾（颗粒物）的排放浓度为0.24948mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附系统处理措施处理后的废气经1根15m高的排气筒排放。吉利汽车漆雾（颗粒物）有组织排放量为0.00374t/a，喷漆房年运行600h（年工作300d，每天2h），配备风机风量15000m3/h，则漆雾（颗粒物）的排放浓度为0.4158mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附系统处理措施处理后的废气经1根15m高的排气筒排放。
活性炭对废气中有机物的处理效率以60%计，则长城智选魏派汽车有组织VOCs排放量为0.03499t/a，其中非甲烷总烃排放量为0.02624t/a，苯排放量为0.00023t/a，甲苯排放量为0.00622t/a，二甲苯排放量为0.01711t/a。喷漆房年运行600h（年工作300d，每天2h），配备风机风量25000m3/h，则非甲烷总烃的排放浓度为 1.7493mg/m3，苯的排放浓度为0.01533mg/m3、甲苯的排放浓度为0.41467mg/m3、二甲苯的排放浓度为1.14067mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附处理措施处理后，废气经过1根15m高的排气筒排放。吉利汽车有组织VOCs排放量为0.03499t/a，其中非甲烷总烃排放量为0.02624t/a，苯排放量为0.00023t/a，甲苯排放量为0.00622t/a，二甲苯排放量为0.01711t/a。喷漆房年运行600h（年工作300d，每天2h），配备风机风量15000m3/h，则非甲烷总烃的排放浓度为 2.91556mg/m3，苯的排放浓度为0.02556mg/m3、甲苯的排放浓度为0.69111mg/m3、二甲苯的排放浓度为1.90111mg/m3，经漆雾过滤+活性炭吸附脱附处理措施处理后，废气经过1根15m高的排气筒排放。
则本项目喷漆房产生的有机废气有组织VOCs排放量为0.06998t/a。
表4-3 排放口基本情况

编号

高度

m

排气筒内径

m

温度

类型

排气筒P1

15

0.4

常温

一般排放口

排气筒P2

15

0.4

常温

一般排放口

（3）在废矿物油、废铅蓄电池临时储存、运输装卸过程中产生的一部分的废气以及运输车辆产生的汽车尾气
其中收集和运输过程废气的产生量较少，产生频次较少，产生位置相对分散，在采取规范抽油过程、加强道路维护，定期洒水抑尘和控制车速等措施后，收集和运输过程废气的产生量较少，故不进行定量分析。

运营期废气的来源主要为售后快速维修保养产生的废矿物油产生的废气，主要污染物为非甲烷总烃。废矿物油直接装入密封桶内，一般情况下密封性较好，且经专用车辆运至本项目贮存区，一般不会造成外泄。因此非正常工况下，废矿物油发生泄漏，会挥发的少量废气，由于本项目废矿物油储存量较小且由专人负责管理，正常不会发生外泄，因此不对废矿物油挥发的少量废气进行定量分析，正常情况暂存间的废气经通风装置外排，对周围环境影响不大。

废铅蓄电池在储存的过程中，可能会有破损铅酸蓄电池产生，电池破损使得电解液外露，铅酸蓄电池电解液主要成分为35%的稀硫酸，稀硫酸暴露在空气中挥发产生的硫酸雾极少，环评要求建设单位严格管理、规范操作，尽量避免在拆解过程中造成铅酸蓄电池的破损，完整的废铅蓄电池存放于防渗托盘内，破损的废铅蓄电池需单独存放于全封闭塑料桶内。

避免在存放过程中暴露于空气中，采取以上措施后，硫酸雾废气的可能产生量极少，无组织排放对周围环境影响不大，本次不再定量计算。

废矿物油储存过程中产生的废气，主要成分为非甲烷总烃。

本项目运营期产生的废气来源于废矿物油储存、灌装过程挥发产生的废气，主要污染物以非甲烷总烃计。本项目危废暂存库内的危险废物分区暂存，产生的危险废物不进行倒罐、分装等，且每年委托有资质单位集中收集运走处置，因此在暂存过程中正常情况下废气排放量极少。根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表1贮存损耗率其他油（不分季节）为 0.01%，则本项目非甲烷总烃月排放量按储存量的 0.01%计算，因本项目区域海拔高度为1280m，根据《散装液态石油产品损耗》（GB11085-89）表2海拔高度修正损耗率中1001~2000m内增加损耗为21%，详情见表4-4。

表4-4  各品牌危险废物暂存库内产生的非甲烷总烃量

序号

品牌

危险废物暂存库废矿物油全年处置量（t/a）

产生的非甲烷总烃量（t/a）

1

捷途山海

0.36
0.00052
2

吉利星越
0.9
0.00131
3

岚图

1.7
0.00247
4

长城智选

2
0.00290
则本项目4家危险废物暂存库全年处置量约4.96t/a，则4家危险废物暂存库产生的非甲烷总烃量最终为0.00720t/a。

根据计算结果，本项目VOCs总排放量0.09662t/a。
2、废气污染防治技术可行性

（1）活性炭废气处理技术原理及特点
①技术原理：活性炭吸附装置的组成主要由箱体、滤料层，进出口管、风机组成。废气由底部进风口进入塔内，穿过滤层，废气中有害成分被滤层吸附后，净化后的气体由上部排气口排出。

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。 

活性炭表面有大量微孔，其中绝大部分孔径小于 500A（1A=10-10m），单位材料微孔比表面积可高达700～2300m2/g，常被用来作为吸附烷烃、烯烃、芳香烃、酮、醛、氯代烃、酯以及挥发性有机化合物（VOCS）的吸附剂。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。

工程实践表明，活性炭吸附处理装置对有机气体的去除效率可达80%以上。为保证废气能稳定达标排放，建设单位应加强对废气防治系统的维护与管理，定期对活性炭系统进行检查，根据吸附剂的饱和吸附容量、吸附速度、温度、压力和有机物的浓度等确定活性炭更换情况，对饱和的活性炭及时进行更换和维护。

②特点：A、过滤滤料装于钢壳箱体内，以隔绝所要处理的污染空气和外界空气，箱体由4mm的碳钢（不锈钢）板焊接而成，钢壳泄漏量为额定风量的1%-2%。

B、吸附装置设有检修门，便于更换滤料和塔体维护。

C、活性炭滤料层结构采用抽屉盒式设计，结构紧凑，便于更换。盒子由钢框和穿孔板焊接组成。框架为实体金属、穿孔板经过点焊固定在框架上，在内盒和外盒之间形成的空腔以供填充活性炭。面板安有手柄，在背面贴有闭孔氯丁海绵橡胶以保证密封，后盖板可以拆卸，便于更换活性炭。

D、过滤段阻力损失约为1000-1200Pa。过滤段设置压差计，压差计安装于操作面板上。

E、活性炭主要采用的是用过的活性炭可以进行再生或其他处理。
③空气过滤棉

过滤棉是一种通过废气与大表面、多孔、粗糙的固体物质接触，在固体表面积聚或冷凝废气中的有害成分来净化气体的方法。为保证废气能稳定达标排放，建设单位应加强对废气防治系统的维护与管理，定期对过滤棉设备进行检查，对饱和的过滤棉及时进行更换和维护。

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃主要产生于喷漆、烤漆工序，上述工序均在密闭的专用喷漆烤房内进行。喷烤漆挥发的苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃，由风机引至过滤棉+活性炭废气处理装置后通过15m排气筒达标排放。

（2）密封储罐

本项目废矿物油产生的废气量较小，通过密封储罐，排放浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。因此危废暂存库产生的废气对周围环境影响较小。

表4-5      大气污染物有组织排放量核算表

序号

品牌
产污环节

排放口编号

污染物种类

产生浓度

产生速率

年产生量

治理

措施

排放浓度

排放速率

年排放量

mg/m3

(kg/h)

(t/a)

mg/m3
(kg/h)

(t/a)

1

捷途山海
危险废物暂存库

--

非甲烷总烃

/

/

0.36
废矿物油盛放桶加盖密封，及时清运，库内设置通风系统
/

/

0.36
2

吉利星越
--

/

/

0.9
/
/
0.9
3

岚图
--

/
/
1.7
/
/
1.7
4

长城智选
--

/
/
2
/
/
2
本项目喷烤漆工序密闭作业、废气有效收集治理，危险废物暂存库密闭密封贮存、规范管控，无组织废气逸散量极小。康巴什区常年主导风向为南风，本项目环境保护目标为距离厂界西侧58米的鄂尔多斯新能源实验中心、距离厂界西侧395米的鄂尔多斯碳中和研究院。鄂尔多斯新能源实验中心和鄂尔多斯碳中和研究院均不在主导风向的下风向，且本项目排放的污染物较少，对环境保护目标的影响也不大。

综上所述，本项目喷烤漆工序挥发的有机废气以及危险废物暂存库产生的无组织废气对周围环境影响较小。

3、监测要求

表4-6 废气监测内容一览表
监测类型

监测因子

监测频次

监测点位

执行标准

有组织废气

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃

每年1次

排气筒

P1、P2

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

无组织废气

苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
每年1次
厂界

二、废水

1、废水污染源强产生及处理情况
本项目排水项主要为人员生活污水及保养维修区车辆、地面冲洗废水，维修区冲洗废水经沉砂浮油池后，与人员生活污水一同进入化粪池，经化粪池后污染物排放浓度均满足《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）表2—间接排放标准，最终经管网排往康巴什污水处理厂。

表4-7 废水污染源强产生及处理方式
类别
废水排放量m3/a

污染物
排放浓度

mg/l

排放标准

mg/l

治理设施

排放去向

生活

污水

4320
COD
300

300

化粪池

康巴什污水处理厂
氨氮
25

25

BOD5
150

150

SS
80

100

清洗

废水

320

COD
200

300

沉砂浮油池

SS
60

100

石油类
5

10

LAS
3

10

表4-8 废水监测内容一览表
监测类型

监测因子

监测频次

监测点位

执行标准

废水

COD、氨氮、 BOD5、SS、石油类、LAS

每年1次

排放口

《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）

2、污水处理厂依托可行性

康巴什污水处理厂设计规模为3.0万m3/d，目前污水处理厂实际污水处理量为13768m3/d，尚有充足的接收余量。康巴什污水处理厂采用“粗格栅+细格栅+曝气沉砂池+A2O+絮凝沉砂浮油池+过滤+消毒”工艺，设计进水水质为《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。本项目位于康巴什污水处理厂规划收水范围内，该污水处理厂剩余处理水量可满足本项目的排水需求，排放废水可满足设计进水水质《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准限值要求。因此，项目所排污水依托康巴什污水处理厂可行。

三、噪声

1、源强分析及达标情况

（1）噪声源分析
本项目噪声主要来自普通机械噪声，包括维修设备运行时产生的机械噪声、利用工具修理汽车时产生的撞击噪声以及车辆进出噪声。根据对同类企业的类比调查，其噪声源强在75dB(A)~90dB(A)之间。项目采取的噪声污染防治措施有：

①选用低噪音设备，优化选型，从源头上进行噪声防治。

②对进、排风机进行减振处理，并采用消声弯头进行消声处理；

③在设备底座设置混凝土减振基础，同时安装高效减振器。

④加强设备的维护保养，使设备运转正常，有效避免设备故障引起的突发噪声。

表4-9 噪声污染源强一览表
序号

噪声源

噪声值源强dB（A）
1

气泵

65
2

打磨抛光机

60
3

空压机

70
4

电池包举升机

65
5

外形修复机

65
6

机动车

60
7
叉车
65

8
收油车辆
70

9

通风机
60

（2）噪声预测模式

采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声预测模式。在进行噪声预测时，采用声源的倍频带声功率级，A声功率级或靠近源某一位置的倍频带声压级、A声级来预测计算不同距离的声级。本项目采用工业声源室内声源预测模式进行计算。室内声源等效室外声源声功率级计算：

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可近似求出：
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式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级：

[image: image7.wmf])
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式中：Lp1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；

Lw—某个声源的倍频带声功率级；

r1—室内某个声源与靠近结构围护处的距离（m）；

R—房间常数；

Q—方向性因子。

计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：
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计算出室外靠近围护结构处的声压级：
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将室外声级Lp2（T）和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源倍频带的声功率级Lw：
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式中：S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点的A声级。

①计算噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则预测点产生的贡献值为：
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式中：T—计算等效声级的时间；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

②预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式：
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式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）；

Leqb—预测点的背景值，dB（A）。

（3）预测结果

根据本项目主要噪声源的声学参数、声源分布及声源防治措施，对项目运行后的厂界噪声进行预测计算。预测计算结果见表4-10。

表4-10   项目噪声预测结果   单位：dB（A）
序号

测点方位

贡献值

标准值

达标情况

1

东厂界

47.48
65

达标

2

南厂界

45.97
达标

3

西厂界

38.25
达标

4

北厂界

45.93
达标

根据上表可知，本项目夜间不生产，在所有噪声源同时运行时，在采取综合措施后以及经距离衰减和厂房墙体隔声后，项目厂界外的噪声强度分别为能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。根据现场勘查，本项目厂界50m范围内无敏感点，项目产生的噪声经距离衰减后，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，故本项目运营对周边环境产生的噪声影响可接受。

2、监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）具体本项目噪声排放监测计划见下表。

表4-11 噪声监测内容一览表

序号

监测类型

监测内容

监测频次

监测点

1
噪声

等效A声级
每季度1次

厂界

四、固体废物

1、固体废物产生及处置情况

本项目主要固体废物为车辆保养及维修过程中更换的废金属零部件、废矿物油、废包装桶、废铅酸蓄电池、沾染废矿物油的劳保用品，车辆和地面冲洗废水经沉砂浮油池产生的油泥，喷漆烤漆废气净化产生的废过滤棉、废活性炭以及职工生活垃圾。捷途山海危险废物暂存库200L的废油桶最大存储量4只；吉利星越危险废物暂存库200L的废油桶最大存储量12只，废铅蓄电池产生量0.1t/a；岚图危险废物暂存库200L的废油桶最大存储量18只，废铅蓄电池产生量0.5t/a；长城智选危险废物暂存库200L的废油桶最大存储量18只，废铅蓄电池产生量0.1t/a。本项目沾染废矿物油的劳保用品产生量约0.1t/a。并单独设有废油桶、沾染废矿物油的劳保用品、沉砂浮油池油泥、废过滤棉、废活性炭及废铅蓄电池存储区域。本项目主要涉及的固体废物具体情况见下表。
表4-12   固体废物产生及处置情况一览表
名称

属性

主要成分

产生量

贮存方式

处置去向

生活垃圾

/

生活垃圾
45t/a
垃圾桶

环卫部门处置
废金属零部件

一般固废

废金属
3t/a
垃圾桶
废旧金属回收公司综合利用
废矿物油

危险废物HW08

废矿物油
4.96t/a
危险废物暂存库

委托有资质单位处置

废包装桶

危险废物HW49
废油漆、矿物油
52个/a
危险废物暂存库
废过滤棉

危险废物HW49
废过滤棉
0.5t/a
危险废物暂存库
沉砂浮油池油泥

危险废物HW08
废矿物油
0.01t/a
危险废物暂存库
废活性炭

危险废物HW49
废活性炭
0.4t/a
危险废物暂存库
废铅酸蓄电池

危险废物HW49

废铅酸蓄电池
0.7t/a
危险废物暂存库
沾染废矿物油的劳保用品
危险废物HW49
废矿物油的劳保用品

0.1t/a
危险废物暂存库
本项目采用专用容器将上述危险废物临时贮存在危险废物暂存库，定期交由有资质的单位回收处理。项目在认真落实上述预防措施的前提下，固体废物均得到了妥善处理，对周围环境产生的影响较小。

2、环境管理要求

为了防止危险废物对环境造成二次污染，本项目各售后维修保养车间分别设置危险废物暂存库，包括捷途山海危险废物暂存库：长4m，宽1.8m，总占地面积7.4m2；吉利星越危险废物暂存库：长4m，宽4m，总占地面积16m2；岚图危险废物暂存库：长5m，宽3m，总占地面积15m2；长城智选危险废物暂存库：长5m，宽3.5m，总占地面积17.5m2。每个危险废物暂存库贮存的主要危险废物包括废矿物油、废包装桶、废过滤棉、沉砂浮油池油泥、废铅酸蓄电池、沾染废矿物油的劳保用品及废活性炭，按照危废不同类别分区暂存危险废物，危险废物暂存库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设及管理。

项目储存危险固废时需做到以下几点：

（1）贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
（2）贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
（3）危险废物产生须做好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

（4）贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，危险废物暂存库内四周设置导流渠，导流渠与四周墙体间距300mm，导流渠宽100mm，深100mm，之后用防渗水泥砂浆对原有水泥硬化地面、导流渠进行防渗，保证地面自下而上20cm混凝土缓冲层；防渗水泥上面，自下而上为：SBS防水层＋5cm的混凝土基础层+2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层＋绿色0.2mm的环氧地坪层处理；应急收集池内，自下而上为：SBS防水层+5cm的混凝土基础层＋2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层；做好应急池内的防渗层与地面的防渗层与导流渠与墙体四周的防渗层焊接为一体的，这样更能保证防渗性能。门口设置高200mm，宽200mm围挡，并与地面防渗层相连接。库内均设置导流槽和集液池，收集事故情况下泄漏的危险废物。捷途山海危险废物暂存库应急收集池容积为0.5m3，其他三家应急收集池容积均为0.25m3，导流槽沿内墙墙壁布置，与集液池连通。流槽及集液池采取防渗措施，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s。 

（5）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。

（6）危险废物暂存库内应设置通风设施，保持通风良好；设置醒目的、足够数量的防火及安全标识和警示标识。

（7）危险废物暂存库要求防风、防雨、防晒。

建设单位应当对本单位从事危险废物收集、贮存、运输、利用和处置活动的工作人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。

五、环境风险影响分析

1、评价原则

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HT169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

2、环境风险识别

（1）物质风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，识别本项目危险物质为废矿物油和废铅蓄电池，其毒性、易燃特性见下表。

表4-13  废矿物油的理化性质和危险特性

物料

名称

风险因子

理化性质

危险特性

废矿物油

脂肪烃和环烃
稍有黏性的淡黄色至褐色液体。密度为850kg/m3。润滑性、导热性、稳定性以及相容性（主要指对密封材料、软管等不侵蚀、不溶胀的性质）等

危险废物通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼接触而引起毒害，或引起燃烧、爆炸等危险性事件；长期危害包括重复接触导致的长期中毒、致癌、致畸、致变等

废铅蓄电池

稀硫酸
能与水以任意比例互溶，同时放出大量的热，使水沸腾。加热到290℃时开始释放出三氧化硫，最终变成98.54%的水溶液，在317℃时沸腾而成为共沸混合物。具有腐蚀性、氧化性及脱水性，属中等毒性。
危险特性：硫酸本身虽然不燃，但化学性质非常活泼。有强烈腐蚀性及吸水性。遇水发生高热而飞溅。与许多物质，特别是木屑、稻草、纸张等接触猛烈反应、放出高热，并可引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉砂及其他可燃物等能猛烈反应，发生爆炸或着火。遇金属即反应放出氢气。

（2）生产设施风险识别
表4-14 生产设施风险识别表

分类

类型

风险项

工艺危险性

设计施工

受外界不良影响、设计、制造和施工缺陷可能引起工区发生爆破危险。

设备

①油桶等因腐蚀、雷击或关闭不严等造成漏气，在有火源（如静电、明火等）情况下发生燃烧、爆炸。

②油桶发生开裂等，造成油品泄漏，对土壤、地下水造成严重的污染。

操作

①操作不当引起油桶泄漏及燃烧、爆炸。

②桶区泄漏遇火源或撞击、静电、电气等火花引发火灾爆炸危险。

自然

因素

①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发场内承压设备受外力裂缝、折断等造成油品泄漏，遇火源发生爆炸。

②在雷雨天气，有可能受到雷击的危险，引起爆炸和火灾。

其他
库房附近危险性建筑带来的危害。

表4-15建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

危险废物暂存库

废矿物油储存桶

泄漏

地下水、土壤

项目边界3km范围内的居民
废铅酸蓄电池
泄漏

地下水、土壤

（3）源项分析

主要事故源于废矿物油、废铅蓄电池泄漏。一旦发生危废泄漏事故，其引起的环境污染造成的后果难以估量，其进入环境，将对河流、土壤、地下水、生物造成毁灭性的污染，这种污染一般范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需要相当长的时间。同时，由于泄漏造成油品、稀硫酸挥发，进而发生火灾、爆炸和中毒事故。

（4）事故情形分析及风险预测评价

本项目仅进行简要分析，无需进行事故情形分析及风险预测评价。本项目风险较小，无需设定防护距离。

3、风险评级

根据对建设项目生产、使用、储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质的分析，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录B中。本项目仅涉及的危险物质为废矿物油一种，其临界量为2500t。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJT169-2018）附录C，当仅涉及一种危险物时计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：

（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目的危险物质数量与临界量的比值（Q）如下表所示。

表4-16危险物质量与临界量比值

序号

危险物质

全年处置量（t）

临界量（t）

比值

1

废矿物油

4.96

2500

0.001984

2

废铅酸蓄电池

0.7

10

0.07

故本项目Q＜1，该项目环境风险潜势为I，做简单分析。
4、环境风险分析

（1）火灾爆炸

火灾爆炸出现的频率较低，但其危害性较大，一旦出现，瞬间即可完成，并且很难进行补救和应急，其后果十分严重。参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及库周边20~30m范围，本项目30m范围内无其他设施。

（2）泄漏事故

①对地下水和土壤的污染

废矿物油在储存时容器发生故障泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到油品的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸、致癌性，根本无法饮用。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的废矿物油，土壤层吸附的废矿物油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的废矿物油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需要几十年甚至上百年的时间。

本项目四个危险废物暂存库防渗设计方案为：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆，后铺设SBS防水层＋5cm的混凝土基础层+2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层＋绿色0.2mm的环氧地坪层处理；满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s；库房内设有导流槽、收集池，一旦发生泄漏，捷途山海收集池容积为0.5m3，其余三家的收集池容积均为0.25m3，可以容纳事故状态下的泄漏液，采取上述措施后，本项目正常生产过程中不会对地下水及土壤环境造成影响。

②对大气环境的污染

废矿物油泄漏后经危险废物暂存库内导流槽收集至集液池内，不会扩散至外环境。项目密封油桶均储存在危险废物暂存库内，虽然废矿物油有一定的挥发性，但是由于泄漏量很小，最终散逸到环境中的非甲烷总烃十分有限，因此，废矿物油桶的泄漏不会对环境产生明显的影响。根据国内外相关研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，影响油品挥发速度的重要因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽平均重度。

本项目库房为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房，废矿物油盛放桶加盖密封。

③对环境敏感点的影响分析

拟建危险废物暂存库位于内蒙古自治区康巴什区东纬二路北华泰汽车城1、6号厂房内，因暂存库与11家知名汽车品牌位于同一厂区，故进行统一管理。

项目周边无敏感目标。泄漏后油品经地坑收集后，及时装入油桶内，泄漏的油品较少，不会对周边敏感点造成影响。

5、环境风险防范措施及应急要求

5.1泄漏风险防护措施

（1）危废暂存库房基础必须防渗，满足渗透系数≤1.0×10-10cm/s；废矿物油采用铁桶作为盛放容器（200L/个），为外购新桶或厂区完好无损的空桶；危险废物暂存库为防风、防雨、防晒、防渗漏的封闭库房；

（2）加强对危险废物暂存库的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危险废物暂存库防渗层发生破损，应及时修复，减小对地下水的影响；

（3）危废暂存库房内设有收集池、导流槽，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，一旦发生泄漏，捷途山海收集池容积为0.5m3，其余三家的收集池容积为0.25m3，可以容纳事故状态下的泄漏液，对土壤和地下水的影响不大。

5.2火灾事故风险防护措施

（1）火源的管理：严禁火源进入库区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车库区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置；

（2）完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。

（3）火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。

5.3储运防护措施

在线检测设备、实验室废矿物油均为危险废物，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：

（1）对承运企业的要求

承运废矿物油的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等法规、标准对危险货物运输的要求。

运输企业应建立健全安全生产管理制度，并严格落实。对危废泄漏应建立技术档案，对阀门状况等进行跟踪检查，保证阀门等关键部件在运输途中不会出现故障。

运输企业应制定废矿物油储存油桶泄漏的突发事件应急预案，通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。

运输企业要对运输全过程进行安全控制，对运输车辆实行GPS全程监控，公司实时掌握承运车辆的运输动态，约束驾驶员的行为，加大对驾驶员超速驾驶等不安全行为的处罚力度，加强风险控制，增加安全性。

（2）对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求

驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及油桶的使用情况，一旦油桶出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。事故发生时，要及时使用干粉灭火器灭火，不可用水直接喷淋液体泄漏处在遇到紧急情况时，要及时向当地公安机关报告，避免事故后果进一步扩大。采取一切措施，配合当地事故救援单位，减少事故危害性，必要时进行泄压等处理，确保安全第一。
5.4安全防护措施

（1）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志；

（2）危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；

（3）危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

5.5应急预案

本项目属于危险废物暂存项目，应参照国家环境保护总局公告2007年的第48号《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求。项目建设单位应编制环境风险应急预案，并通过专家评审，报送当地生态环境主管部门进行备案。
（1）应急预案

①结合公司现有环境突发事件应急预案完善本项目应急预案。应急预案主要内容汇总见表4-17。
表4-17 应急预案编写基本内容

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：危废品暂存库

2

应急组织机构、人员

公司应急组织领导小组

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通信联络方式

规定应急状态下的报警通信方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

有专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、厂区临近区、受事故影响的区域人员及公众对有害物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，临界区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对厂区临近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

建设单位应根据环境污染事故应急预案编制技术指南要求编制应急预案，并经过专家评审，审查合格后实施运行。

②应急物资储备

在事故现场、邻近区域、控制防火区域，要有控制和消除污染措施及相应设备。本项目在每个危险废物暂存库储备2个干粉灭火器、1个装满消防沙的箱子。

③应急系统

为防范和应对突发性环境污染事故的发生，要求建立既能对污染隐患进行监控和警告，又能对突发性污染事故实施统一指挥协调、现场快速监测和应急处理的应急系统。应急系统由应急响应、应急监测和应急处理系统三部分组成。

④事故应急响应

突发性环境污染事故应急处置刻不容缓，响应速度至关重要，任何人接到污染事故报警，必须马上报告应急办公室。应急组织各环节相互配合，确保响应迅速。应建立暂存库→矿区→地方三级应急响应防控体系。

突发性环境污染事故应急通信系统包括事故报警、应急指挥、应急信息发布三部分。事故报警应设立专用电话，电话号码为大众所熟知，同时充分利用社会上现有的110、119、120等救援电话，做到24h畅通。

⑤事故应急监测

要求应急监测人员快速赶赴现场，根据事故现场的具体情况布点采样，利用快速监测手段判断污染物的种类，给出定性、半定量和定量检测结果，确认污染事故的危害程度和污染范围等。

（2）应急处置

一旦发现地下水发生异常情况，必须按照应急预案马上采取紧急措施：

①当确定发生地下水异常情况时，按照制定的地下水应急预案，在第一时间内尽快上报主管领导，通知当地环保部门，密切关注地下水水质变化情况；

②组织专业队伍对事故现场进行调查、检测，结合检测结果查找环境事故发生地点、确定影响范围、分析事故原因，尽量将紧急事件局部化，如可能应予以消除，采取有效措施，防止事故的扩散、蔓延及连锁反应，尽量缩小地下水污染事故对人和财产的影响；

③当通过检测发现对周围地下水造成污染时，根据检测井的反馈信息，控制污染区地下水流场，防止污染物扩散；

④对事故后果进行评估，并制定防止类似事件发生的措施。

六、地下水、土壤环境影响分析

1、污染防控措施

（1）对厂区内可能产生污染和泄漏的场地按要求采取不同的防渗处理措施，其中危险废物暂存库、备品备件库、沉砂浮油池为重点防渗区，售后维修保养车间为一般防渗区，其他区域为简防渗区。

表4-18 厂区防渗分区一览表

厂区装置

防渗分区

防渗性能技术要求

危险废物暂存库
重点防渗区

依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）：
重点防渗做法：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆、SBS防水层＋5cm的混凝土基础层+2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层＋绿色0.2mm的环氧地坪层处理；满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；
备品备件库
沉砂浮油池

售后维修保养车间
一般防渗区
不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能
其他区域

简单防渗区

一般地面硬化

（2）危险废物应按要求暂存、处理。

（3）加强管理、定期检查，发现地面出现裂痕等问题，应立即进行抢修。

2、结论

在落实上述各污染防治措施的条件下，本项目对土壤、地下水的污染程度可降至最低，只有建设单位加强厂区内污染源控制和土壤、地下水污染防治，落实厂区防渗等要求，则本项目对土壤、地下水的影响较小，可不设置跟踪监测。
七、分析结论
根据环境风险潜势初判结果，本项目环境风险潜势为I级，环境风险评价等级为简单分析；根据环境风险识别结果，本项目风险事故类型为油桶泄漏引起的火灾和爆炸。本项目在设计、建设和运行中确保环境风险防范措施和应急预案落实的基础上，其环境风险影响在可接受程度范围内。

八、环保投资及“三同时”

本项目为鄂尔多斯新能源汽车中心二期项目，总投资为4000万元，环保投资为60万元。环保投资及“三同时”验收情况见下表：

表4-19  环保投资及“三同时”验收清单

类别

验收

内容

污染物名称

污染防治措施

验收标准

环保投资（万元）

废气

无组织

TSP、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、
废矿物油盛放桶加盖密封，及时清运，库内设置通风系统。厂界洒水抑尘、加强室内通风
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准
6
有组织
苯、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
过滤棉+活性炭
废水
生活污水
COD、氨氮、 BOD5、SS、石油类、LAS
化粪池
《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）
4

清洗废水
沉砂浮油池
噪声

厂界噪声

等效连续A声级

运输车辆限速，搬运过程轻拿轻放，库房采取墙体隔振
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

5
固废

危险废物

售后维修保养废矿物油

新建危险废物暂存库，委托有资质单位转运处置

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
25

废包装

（废弃油桶）

废过滤棉
沾染废矿物油的劳保用品

沉沙浮游池油泥
废活性炭
废铅蓄电池

生活垃圾

生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一处理

3

一般工业固废
废金属
在垃圾桶贮存后，由废旧金属回收公司利用
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中的相关规定

环境风险

危险废物暂存库设置导流槽、收集池，库房地面向导流槽的倾斜度为2%，收集事故状态下泄漏的废矿物油；废矿物油储存桶设置警示标志，危险废物标识参照HJ 1276—2022危险废物标签设置。

4
防渗

重点防渗区：危险废物暂存库、沉砂浮油池：

①重点防渗区防渗做法：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆、SBS防水层＋5cm的混凝土基础层+2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层＋绿色0.2mm的环氧地坪层处理；满足渗透系数K≤1.0×10-10cm/s；

②收集池、导流槽防渗做法：自下而上分别为20cm防渗水泥砂浆、SBS防水层+5cm的混凝土基础层＋2mmHDPE土工膜（地面+导流渠+四周墙壁高800mm）+5cm防渗砂浆地面找平层；

③门口设置高200mm，宽200mm围挡，并与地面防渗膜相连接，配套设置收集池，收集池与导流槽相连接。

一般防渗区：售后维修保养车间：

不应低于1.5m厚渗透系数为1×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。

简单防渗区：其他区域：

一般地面硬化。
13
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五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	排气筒P1
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	过滤棉+活性炭
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级排放标准

	
	排气筒P2
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃
	过滤棉+活性炭
	

	
	厂界
	甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、颗粒物
	洒水抑尘、加强室内通风
	

	地表水环境
	生活污水
	COD、氨氮、 BOD5、SS、石油类、LAS
	化粪池
	《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）

	
	清洗废水
	
	沉砂浮油池
	

	声环境
	设备噪声
	等效连续A声级
	选用低噪声设备、安装减振基础、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	废矿物油、沉砂浮油池油泥、沾染废矿物油的劳保用品、废铅酸蓄电池、废包装桶、废过滤棉、废活性炭，危险废物暂存库暂存后委托有危废处理资质的单位处置，废零配件由废旧金属回收公司利用，生活垃圾由环卫部门统一处置，各售后维修保养车间分别设置危险废物暂存库，建设和管理符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危险废物暂存库、备品备件库、沉砂浮油池为重点防渗区，售后维修保养车间为一般防渗区，其他区域为简单防渗区。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	制定突发环境事件应急预案，落实风险事故防范措施，加强管理与监控

	其他环境

管理要求
	企业要完善环境管理制度，建立相应的环境管理机构，明确环境管理机
构的职责。应设置专职环境保护管理人员，将企业内部的环保工作落实到每个工段、工序和操作岗位。确保企业能认真履行自己所承担的环境保护责任。


六、结论

	本项目选址符合区域总体规划及国家和地方产业政策；本项目生活和生产废水经预处理后达标排入康巴什污水处理厂；喷漆烤漆废气采用过滤棉+活性炭净化工艺；各设备产生的噪声经采取相应措施后对周围声环境影响很小；通过采取相应的环境风险防控措施，环境风险可防控。本项目投入使用后，污染物限值可以控制在国家环保标准规定的限值内。

综上所述，在落实各项环保措施的情况下，从环保角度分析，本项目建设可行性。


附表1

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	苯
	
	
	
	0.00014t/a
	
	0.00014t/a
	

	
	甲苯
	
	
	
	0.00173t/a
	
	0.00173t/a
	

	
	二甲苯
	
	
	
	0.0095t/a
	
	0.0095t/a
	

	
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.02178/a
	
	0.02178t/a
	

	
	挥发性有机物
	
	
	
	0.09662t/a
	
	0.09662t/a
	

	
	颗粒物
	
	
	
	0.00832t/a
	
	0.00832t/a
	

	废水
	生活污水
	
	
	
	4320m3/a
	
	4320m3/a
	

	
	清洗废水
	
	
	
	320m3/a
	
	330m3/a
	

	一般工业

固体废物
	废零配件
	
	
	
	3t/a
	
	3t/a
	

	危险废物
	废矿物油
	
	
	
	4.96t/a
	
	4.96t/a
	

	
	废包装桶
	
	
	
	52个/a
	
	52个/a
	

	
	废过滤棉
	
	
	
	0.5t/a
	
	0.5t/a
	

	
	沉砂浮油池油泥
	
	
	
	0.01t/a
	
	0.01t/a
	

	
	沾染废矿物油的劳保用品
	
	
	
	0.1t/a
	
	0.1t/a
	

	
	废活性炭
	
	
	
	0.4t/a
	
	0.4t/a
	

	
	废铅酸蓄电池
	
	
	
	0.7t/a
	
	0.7t/a
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图1：本项目在鄂尔多斯市环境管控单元中的位置关系图
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附图2：项目地理位置图
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附图3：本次评价范围及敏感保护目标图

附图4：危险废物暂存库位置图

（1）捷途山海
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（2）吉利星越
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（3）岚图
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（4）长城智选
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附图5：危险废物暂存库与1号厂区位置关系图




附图6：项目位于城市规划图位置
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附图7：4家危险废物暂存库分区贮存平面布置图
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附图8：1号、6号厂房与华泰汽车城位置相关图
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附图9：6号厂房平面布置图
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附图10：区域现状情况
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	厂区东侧
	厂区南侧
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	厂区西侧
	厂区北侧


附图11：声功能规划图
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附件1：委托书

委托书

内蒙古宝钜环保技术服务有限公司：

我单位准备建设“鄂尔多斯市新能源汽车中心二期（配套危废暂存库）项目”，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关条款规定，上述项目需进行环境影响评价，并编制“环境影响报告表”。
委托单位：鄂尔多斯市通惠置业有限责任公司（盖章）

2026年4月14日
附件2：文物文件
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附件3：项目备案告知书
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附件4：1号厂房不动产权证
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附件5：6号厂房不动产权证
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附件6：现状检测报告（非甲烷总烃、土壤）
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附件7：现状检测报告（TSP、苯、甲苯、二甲苯）
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拟建项目





捷途山海危废库





吉利星越危废库





岚图危废库





长城智选危废库





长城智选


17.5m2危废库





吉利星越


16m2危废库





岚图


15m2危废库





捷途山海7.4m2危废库





拟建厂址





废油桶存放处





废活性炭


存放处











废过滤棉


存放处





废手套及废金属存放处





废铅蓄电池存放处





收集池

















鄂尔多斯新能源汽车中心项目





华泰汽车城
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车辆出厂


涂装底漆



